* les lignes suivantes concernent les mode LTI et LTE
*
* 2ème ligne : Cache utilisé (1) ou non (0) ; adresse du cache (hexa) ; taille du cache (hexa) ?
0 ; 0 ; 0 ?
* 3ème ligne : Nb de Timeout ; 1ère commande ; timeout 1ère commande ; etc ... ?
5 ; 00 ; 1 ; 01 ; 1 ; 02 ; 40 ; 04 ; 20 ; 08 ; 15 ?
* 4ème ligne : Nb1 configs flash ; Nb2 flashs dispo ; Nb3 drivers flash ; Nb4 drivers boot ?
5 ; 4 ; 6 ; 5 ?
*
* lignes suivantes : Idt Config; val config ; Nb flash ; Idt flash 1 ; Idt drv 1; Idt drv boot 1 ;
* Idt flash2 ; idt drv2 ; idt drv boot 2 ?
0 ; 8993FFFF ; 8Mb Intel Jaguar    ; 1 ; 1 ; 2 ; 20 ? 
1 ; 015BFFFF ; 8Mb AMD             ; 1 ; 2 ; 3 ; 21 ? 
2 ; 205BFFFF ; 8Mb Thomson         ; 1 ; 2 ; 4 ; 22 ? 
3 ; 0149FFFF ; 16Mb AMD            ; 1 ; 3 ; 3 ; 23 ? 
4 ; 045BFFFF ; 8Mb Fujitsu         ; 1 ; 2 ; 5 ; 24 ? 
*
* lignes suivantes : 
* Idt flash ; Mode effacement ; Nb blocs ; ad déb bloc1 ; ad déb bloc 2; 
* etc..; ad fin dernier bloc ?
* mode effacement : 0 par bloc seulement , 1 : effacement total possible
* Config par défaut pour batches
0 ; 0 ; 39 ; 1400000 ; 8 ; 2000 ; 31 ; 10000 ? 
* 8 Mb Intel Jaguar 
1 ; 0 ; 23 ; 1400000 ; 8 ; 2000 ; 15 ; 10000 ? 
* 8 Mb AMD ou Thomson adresses basses 
2 ; 0 ; 19 ; 1400000 ; 1 ; 4000 ; 2 ; 2000 ; 1 ; 8000 ; 15 ; 10000 ? 
* 16 Mb AMD
3 ; 0 ; 35 ; 1400000 ; 1 ; 4000 ; 2 ; 2000 ; 1 ; 8000 ; 31 ; 10000 ? 
*
* lignes suivantes : Idt Driver; Adr Run ; nom du fichier ?
* Attention : l'identifiant 0 est associé au programme MTT, 
* l'identifiant 0 au programme d'init LTE
* l'identifiant 1 au programme de reconnaissance flash
* et les identifiants des drivers vont de 2 à 19
0 ; 00000024 ; sltinit.abs  ?
1 ; 00000024 ; sltcfg.abs  ?
2 ; 00000024 ; sltltein.abs ?
3 ; 00000024 ; sltlteam.abs ?
4 ; 00000024 ; sltlteth.abs ?
5 ; 00000024 ; sltltefu.abs ?
*
* lignes suivantes : Idt Driver boot ; nom du fichier ?
20 ; fae00i08.abs ?
21 ; fae00a08.abs ?
22 ; fae00t08.abs ?
23 ; fae00a16.abs ?
24 ; fae00f08.abs ?
*
* ligne suivante : Nombre de zones ?
17 ?
* lignes suivantes :
* Indice zone ; Idt zone ; ModeCalculZone ; ZonesReferences ; AdStart ; AdEnd ; ModeCtl ; AdCtl ; 1ereLettreVersion ; 
* ModeCalculChk ; AdStartChk ; AdEndChk ; RelectureAEffectuer ; ZonesARelire ; Mode Special ; Data Special ?
* Avec : 
* ModeCalculZone :      0 : zone fixe
*                       1 : zone à adresse de début fixe de longueur variable
*                       2 : zone à adresse de fin fixe de longueur variable
*                       3 : zone variable calculée de haut de flash vers bas
*                       4 : zone à adresse de début fixe de longueur variable dont
*                           l'information de longueur se trouve chez une autre zone !!!
*                       5 : zone variable calculée de bas de flash vers haut
*                       6 : zone descripteur de langues fixes
*                       7 : zone descripteur de langues variables
*                       8 : zone descripteur de messages mono-lingues
*                       9 : zone fixe de checksum calcule sur une longueur variable
*                      10 : zone fixe de checksum calcule sur une longueur variable avec section de controle en fin de zone
*
* ZonesReference :      zones permettant de :
*                                       - calculer l'adresse de départ pour les zones à adresse variable
*                                       - calculer les décalages d'adresses pour les descripteurs
*
* ModeCtl :             0 : Zone de contrôle non présente 
*                       1 : Zone de contrôle présente et à adresse fixe
*                       2 : Zone de contrôle présente et à adresse variable
*
* ModeCalculCheck :     0 : calcul dans l'embarqué puis vérification avec zone ctl
*                       3 : calcul en local puis vérification dans l'embarqué
*
* ModeSpecial :         0 : Mode normal
*                       1 : zone avec des données driver à écrire
*                       2 : modification possible de zone
*
* DataSpecial :         - soit zones driver à écrire (si ModeSpecial = 1)
*                       - 1ereLettreVersion indiquant la modification de zone (si ModeSpecial = 2)
*
* Boot
 1; 00000001;10 ; 00000000; 1400000; 1401C00; 1; 1401BF0; CGKAR; 0; 1400000; 1401BEF; 1; 00020000; 1; 00000006 ? 
* Donnees statiques
 2; 00020000; 1 ; 00000000; 1401C00; 1403C00; 1; 1401C00;   DAR; 0; 1401C10; 1403BFF; 1; 00000001; 1; 00000006 ? 
* Drv1
 3; 00000002; 1 ; 00000000; 1403C00; 1403E00; 1; 1403C00;   FAR; 0; 1403C10; 1403DFF; 1; 00020001; 1; 00000004 ?
* Drv2
 4; 00000004; 1 ; 00000000; 1403E00; 1404000; 1; 1403E00;   FAR; 0; 1403E10; 1403EFF; 1; 00020001; 1; 00000002 ?
* Technique
 5; 00000008; 9 ; 00000000; 1404000; 1404800; 1; 1404000;  TEAR; 0; 1404010; 14047FF; 1; 00000010; 0; 00000000 ?
* Perso					      
 6; 00000010;10 ; 00000000; 1404800; 1408000; 1; 1407FF0;  PNAR; 0; 1404800; 1407FEF; 1; 00000008; 0; 00000000 ? 
* Code
 7; 00000020; 1 ; 00000000; 1408000; 1408010; 1; 1408000; CGKAR; 0; 1408010; 1408010; 1; 00081BC0; 0; 00000000 ? 
* Langues Fixes
 8; 00000040; 5 ; 00000020;       0;       0; 2;       0;   SAR; 0;       0;       0; 1; 00081BA0; 0; 00000000 ? 
* Langues Optionelles
 9; 00000080; 5 ; 00000060;       0;       0; 2;       0;   OAR; 0;       0;       0; 1; 00081B60; 0; 00000000 ? 
* PatchBbic Tri Vocoder
10; 00000200; 1 ; 00000000; 14FE790; 14FF3A4; 1; 14FE790;   BAR; 0; 14FE7A0; 14FF3A3; 1; 000819E0; 0; 00000000 ? 
* DescVar				  		   			   	 
11; 00001000; 7 ; 00000060; 14FF3A4; 14FF3DC; 0;       0;     0; 3; 14FF3A4; 14FF3DB; 1; 00080BE0; 0; 00000000 ? 
* DescMono-lingues		  		    		   			 		       
12; 00080000; 8 ; 00000020; 14FF3DC; 14FF3E4; 0;       0;     0; 3; 14FF3DC; 14FF3E3; 1; 00001BE0; 0; 00000000 ? 
* DescFix				  	 	   			   				              
13; 00000800; 6 ; 00000020; 14FF3E4; 14FF3EC; 0;       0;     0; 3; 14FF3E4; 14FF3EB; 1; 000813E0; 0; 00000000 ? 
* PatchBbic
14; 00000100; 1 ; 00000000; 14FF3EC; 14FFFFE; 1; 14FF3EC;   BAR; 0; 14FF3FC; 14FFFFD; 1; 00081AE0; 0; 00000000 ? 
* DSP RAM
15; 00100000; 0 ; 00000000; 1500000; 15FFFFF; 0;       0;     0; 3; 1500000; 15FFFFF; 0; 00000000; 0; 00000000 ? 
* ChkDataIO
16; 00002000; 0 ; 00000000; 14FFFFE; 1500000; 0;       0;     0; 3; 14FFFFE; 1500000; 0; 00000000; 0; 00000000 ? 
* ZoneAutres
17; 00010000; 0 ; 00000000;       0;       0; 0;       0;     0; 0;       0;       0; 0; 00000000; 0; 00000000 ? 
*
* lignes suivantes :
* Nombre Chip Select ?
* Idt Chip Select ; Adresse CS ; Valeur CS ; Mask CS ?
3 ?
* RPCL
0 ; 88000020 ; FFFF ; FFFF ?
* EBIA
1 ; 8C000020 ; 6000 ; 6000 ?
* EBIMD
2 ; 8C000024 ; 5000 ; 5000 ?
*
* lignes suivantes : AdrTypeFlash ?
* adresse memoire partagee de lecture du type de flash
00000800 ?
*
* lignes suivantes : AdrSizeFlash ?
* adresse memoire partagee de lecture des tailles flash
00000800 ?
*
*
* les lignes suivantes concernent le SIM ME_LOCK ETSI
* ligne suivante : Nombre de zones ETSI ?
11 ?
* lignes suivantes : Idt zone ETSI ; AdStartFlash ; AdStartEeprom ; Longueur
* OPL_ZoneCryptageEtsi	
0 ; 1407F97 ;   0 ; 1 ?
* ZoneEtsiImei		
1 ; 1407F98 ;   0 ; 10 ?
* OPL_ZoneEtsiBf
2 ; 1407FA8 ;   0 ; 8  ?
* OPL_ZoneEtsiBv
3 ; 1407FB0 ;   C ; 5  ?
* OPL_ZoneEtsiC1	
4 ; 1407FB6 ;  DC ; 16 ?
* OPL_ZoneEtsiC1Lg	
5 ; 1407FA7 ;  EC ; 1 ?
* OPL_ZoneEtsiC2
6 ; 1407FC6 ; 116 ; 16 ?
* OPL_ZoneEtsiC2Lg
7 ; 1407FB5 ; 115 ; 1 ?
* OPL_ZoneEtsiD	
8 ; 1407FD6 ; 168 ; 25 ?
* OPL_ZoneEtsiDLg	
9 ; 1407FEF ; 181 ; 1 ?
* OPL_ZoneGsv	
10 ; 1407FA2 ;   0 ; 5 ?
