/* Table de messages d'erreurs */

/* Attention : en cas de rajout de messages, modifier l'enum de ehpmsg.h */

	"Succès",
	
	/* Messages Téléchargement */
    /* Messages InitTeleFile */
    "Lecture données de configuration",
    "Données de configuration chargées",

    /* Messages StartTeleFile */
	"Lecture fichier à télécharger",
	"Lecture terminée",
	"Données chargées",

    /* Messages ControlTeleFile */
	"Initialisation",
	"Charge Init",
	"Charge Rec flash",
	"Rec flash",
	"Get flash",
	"Flash reconnue",
	"Chargement LTE",
	"Chargement Prg ",
	"Effacement bloc",
	"Téléchargement OK",

	/* Erreurs Téléchargement */
    /* Messages InitTeleFile */
  	"Plus de mémoire disponible",
	"Erreur fichier de config",

    /* Messages StartTeleFile */
	"Erreur fichier d'entrée",

    /* Messages ControlTeleFile */
	"Erreur Emission",
	"Timeout Réception",
	"Flash inconnue",
	"Checksum incorrect",
	"Réponse inconnue",
	"Ecriture KO",
	"Lecture KO",
	"Effacement KO",
	"Calcul check KO",
	"Niveau fonctionnel KO",
	"Zone Absente",
	"Zone hors flash",
    "Erreur telechargement",

	/* Messages Généraux */
    "Erreur Paramètres d'entrée",
    "Erreur Interne",

    "Attention !",
    "Téléchargement d'une personnalisation ETSI cryptée sans Eeprom",
    "Voulez-vous continuer ?",
    "Couper l'alimentation du poste maintenant et cliquer sur OUI pour continuer",
    "Sinon le poste reste en mode UART2",


/* inserer ici les nouveaux messages */

